**MODELO DE PROPOSTA**

**(PREENCHER E ASSINAR EM PAPEL TIMBRADO DE SUA EMPRESA**)

**À Companhia Ituana de Saneamento – CIS,**

**Ref.: Proposta de Preços.**

**Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Materiais de Construção.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid.** | **Quant.** | **Descrição** | **Marca** | **Vl. Unitário** | **Vl. Total** |
| 1 | Saco | 350 | Cimento Portland CPII Z 32, cinza - conforme norma NBR 11578/97. Saco com 50kg. |  |  |  |
| 2 | Galão | 5 | Resina Sintética de alto desempenho que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diferentes substratos. Confere maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Utilizável em áreas internas e externas. Referência: Bianco (Otto Baumgart) ou similar de qualidade compatível. Galão com 3,6kg |  |  |  |
| 3 | Barra | 20 | Aço 3/16'' (5mm) - CA 50 -Barra reta 12m. Conforme NBR 7480. |  |  |  |
| 4 | Barra | 20 | Aço 5/16'' (8mm) - CA 50- Barra reta 12m. Conforme NBR 7480. |  |  |  |
| 5 | Barra | 50 | Aço 3/8'' (10mm) - CA 50-Barra reta 12m. Conforme NBR 7480. |  |  |  |
| 6 | Barra | 20 | Aço 1/2'' (12,5mm) - CA 50-Barra reta 12m. Conforme NBR 7480. |  |  |  |
| 7 | Unidade | 40 | Tela Soldada nervurada - Dimensão 2x3m, espaçamento fio 10x10cm espessura 4,2mm |  |  |  |
| 8 | Peça | 20 | Pilar/ coluna de aço, dimensões: 10x20cm comprimento 6m, aço 10mm (GG 50), estribo 4,2mm (CA-60) a cada 20cm. Referência: Gerdau ou similar de qualidade compatível. |  |  |  |
| 9 | Kg | 20 | Arame recozido torcido BWG 18 (1,25mm) - Atendendo a NBR 5589 |  |  |  |
| 10 | Kg | 15 | Arame liso galvanizado BWG 12 (2,76mm). |  |  |  |
| 11 | Kg | 5 | Prego sem cabeça, dim: 12x12 |  |  |  |
| 12 | Kg | 10 | Prego 13x15 (com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) |  |  |  |
| 13 | Kg | 20 | Prego 17x21 (com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) |  |  |  |
| 14 | Kg | 20 | Prego 18x27 (com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) |  |  |  |
| 15 | Kg | 10 | Prego 19x36 (com cabeça, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante) |  |  |  |
| 16 | M | 50 | Corrente soldada elo curto (galvanizada), espessura 6mm |  |  |  |
| 17 | Embalagem | 15 | Adesivo instantâneo indicado para colagens em superfícies, como: porcelana, metal, borracha, madeira, papel e plástico. Proporciona colagem transparente e instantânea, com bico aplicador de longo alcance para superfícies de difícil acesso e sistema anti-vazamento. Embalagem com 5g. |  |  |  |
| 18 | Tubo | 20 | Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar, forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Cor branca. Tubo com 280g. |  |  |  |
| 19 | Tubo | 20 | Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar, forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Transparente. Tubo com 280g. |  |  |  |
| 20 | Unidade | 10 | Selante Flexível de Poliuretano - uso interno e externo, cor cinza. Referência: Sikaflex ou similar de qualidade compatível. Cartucho com 300ml |  |  |  |
| 21 | Unidade | 3000 | Tijolo maciço comum, dimensões aproximadas: 5,7x9,0x19cm - conforme NBR 8041. |  |  |  |
| 22 | Unidade | 1000 | Bloco cerâmico para vedação, dimensões 11,5x14x24cm. Conforme NBR 15270-1 |  |  |  |
| 23 | Unidade | 1000 | Bloco cerâmico para vedação, dimensões 19x19x29cm. Conforme NBR 15270-1 |  |  |  |
| 24 | Unidade | 1000 | Bloco concreto estrutural, resistência a compressão FbK>4,5mpa, dimensões 14x19x39cm. Conforme NBR 15961-2. |  |  |  |
| 25 | Unidade | 1000 | Bloco concreto estrutural, resistência a compressão FbK>4,5mpa, dimensões 19x19x39cm. Conforme NBR 15961-2. |  |  |  |
| 26 | Unidade | 15 | Compensado plastificado preto de 13 mm, dimensões: 1,10 x 2,20m. |  |  |  |
| 27 | Unidade | 10 | Torneira Metálica (zamak) de Esfera, 3/4'' (entrada parede) com bico de saída 3/4'', abertura e fechamento com 1/4 volta. |  |  |  |
| 28 | Unidade | 10 | Torneira de jardim cromada 1/2 x 3/4 chaveta 1/4 de volta. |  |  |  |
| 29 | Unidade | 20 | Torneira para lavatório de mesa automática temporizada, 3/4'', confeccionada em liga de cobre (bronze e latão), possui fechamento automático. Conforme norma 13713. Vazão na pressão mínima (litros/minuto): 5,0 l/min. Vazão na pressão máxima (litros/minuto): 8,0 l/min. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água): 2. Pressão máxima de funcionamento (metros de coluna d'água): 40. Tipo de jato: jato aerado. Bica fixa média. Referência: Decamatic Eco ou similar de qualidade compatível. |  |  |  |
| 30 | Unidade | 30 | Torneira para pia com bica alta, de mesa, metálica, cromada, acionamento com 1/4 volta, bica móvel, com arejador articulável, altura aproximada 28cm, bitola 1/2''. |  |  |  |
| 31 | Unidade | 20 | Torneira para pia com bica alta, de parede, metálica, cromada, acionamento com 1/4 volta, bica móvel, com arejador articulável, altura aproximada 28cm, bitola 1/2''. |  |  |  |
| 32 | Unidade | 15 | Ligação flexível para água com malha de aço, bitola 1/2'', comprimento 600mm, composição aço inoxidável. Conforme NBR14878. |  |  |  |
| 33 | Barra | 30 | Tubo de PVC, soldável, marrom para água, diâmetro 3/4'', Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a). Barra comprimento 6m. Juntas soldadas a frio. Conforme NBR 5626 e NBR 5648. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 34 | Barra | 20 | Tubo de PVC, soldável, marrom para água, diâmetro 1'', Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a). Barra comprimento 6m. Juntas soldadas a frio. Conforme NBR 5626 e NBR 5648. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 35 | Barra | 20 | Tubo de PVC, soldável, marrom para água, diâmetro 2'', Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a). Barra comprimento 6m. Juntas soldadas a frio. Conforme NBR 5626 e NBR 5648. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 36 | Barra | 30 | Tubo de PVC, soldável, branco para esgoto série normal, diâmetro 1 1/2''. Barra comprimento 6m. Juntas soldadas a frio. Conforme NBR 5626 e NBR 5648. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 37 | Barra | 20 | Tubo de PVC, soldável, branco para esgoto série normal, diâmetro 2''. Barra comprimento 6m. Juntas soldadas a frio. Conforme NBR 5626 e NBR 5648. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 38 | Unidade | 20 | Sifão flexível ajustável multiuso em polipropileno e elastômeros, comprimento 66cm, adaptável às válvulas de 7/8”, 1 ¼” e 1 ½”, com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Conforme norma NBR 14162. Cor Branca. Referências: Tigre, Amanco ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 39 | Unidade | 10 | Conjunto válvula 3/4'' com boia, haste de alumínio anodizado, com regulagem da inclinação da haste pela cremalheira, enchimento de 60 litros/ minuto. Referência: Aqualimp ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 40 | Unidade | 5 | Conjunto de reparo para válvulas Hydra 2550 DN32/ dn 40 dos sistemas de descargas Hydra Clean, Max, Pro e Base. Acompanha mola de aço inox e vedante retentor. Marca Hydra ou de qualidade e compatibilidade equivalente. |  |  |  |
| 41 | Unidade | 20 | Conjunto de kit completo universal para caixa acoplada com acionamento superior |  |  |  |
| 42 | Unidade | 30 | Tabua largura: 30cm, espessura 2,0cm - comprimento 3m (pinus ou equivalente) |  |  |  |
| 43 | Unidade | 50 | Tabua - Sarrafo: largura: 10cm, espessura 2,0 cm - comprimento 3m (pinus ou equivalente) |  |  |  |
| 44 | Unidade | 20 | Escora de eucalipto diâmetro 10cm, comprimento= 3m |  |  |  |
| 45 | Unidade | 50 | Lixa para Ferro Grão 80, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 46 | Unidade | 50 | Lixa para Ferro Grão 120, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 47 | Unidade | 50 | Lixa para Ferro Grão 180, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 48 | Unidade | 50 | Lixa para parede - gramatura 100, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 49 | Unidade | 50 | Lixa para massa corrida - gramatura 150, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 50 | Unidade | 50 | Lixa para massa corrida - gramatura 220, dimensões: 225x275mm |  |  |  |
| 51 | Rolo | 30 | Fita dupla face fixação forte, dimensões: 19mmx2m |  |  |  |
| 52 | Frasco | 10 | Corante líquido para tingimento de tintas a base de água, cores diversas. Frasco com 50ml. |  |  |  |
| 53 | Unidade | 5 | Cola/ Adesivo de Contato, à base de borracha sintética e solventes orgânicos. Ideal para colagem de couro, linóleo, borracha, folha de metal, compensado, fibra,  concreto, cimento, laminados decorativos, diversos tipos de plásticos. Bisnaga com 75g. |  |  |  |
| 54 | Rolo | 5 | Lona Plástica (polietileno de densidade baixa) na cor preta, impermeável, espessura: 100micras, dimensões: 4x100m. |  |  |  |
| 55 | Lata | 10 | Seladora acrílica (diluição de até 10% água), Interior e Exterior. Lata com 18L. |  |  |  |
| 56 | Galão | 5 | Protetor antioxidante e anticorrosivo para metais/ferro, qualidade premium, acabamento fosco: Referência: Zarcão ou similar de qualidade equivalente. Galão com 3,6L. |  |  |  |
| 57 | Galão | 5 | Massa corrida acrílica, interior e exterior. Galão, Cor: Branca. Galão com 3,6L. |  |  |  |
| 58 | Galão | 5 | Massa corrida PVA, interior. Galão, Cor: Branca. Galão com 3,6L |  |  |  |
| 59 | Lata | 10 | Massa corrida PVA, interior. Cor: branca. Lata com 18L. |  |  |  |
| 60 | Rolo | 10 | Membrana asfáltica com alto teor de elastomeros, autoadesiva aluminizada (recoberta com alumínio flexível) dimensões: 20cmx10m. Referência: Viaflex Fita (Viapol) ou similar de qualidade compatível. |  |  |  |
| 61 | Unidade | 20 | Pincel de 1½”, com cerdas brancas e empunhadura de madeira, para pintura de parede e madeira. Referência: Tigre, Atlas ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 62 | Unidade | 20 | Pincel de 2.1/2'', com cerdas brancas e empunhadura de madeira. Referência: Tigre, Atlas ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 63 | Unidade | 20 | Pincel de 2.1/2'', seda, com cerdas pretas e empunhadura de madeira. Para verniz e esmalte. Referência: Tigre, Atlas ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 64 | Unidade | 20 | Pincel de 3'' cm, com cerdas brancas e empunhadura de madeira, para pintura de parede e madeira. Referência: Tigre, Atlas ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 65 | Unidade | 10 | Fechadura para porta de madeira, material zamac (maçaneta e roseta), cilindro em latão maciço, cromada, uso externo/ chave externa.  Referência: PADO modelo Contemporânea ou similar de mesma qualidade. |  |  |  |
| 66 | Unidade | 5 | Dobradiça para porta, modelo 3,5 polegadas . Com 89,5mm de altura, com 61mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento cromado. Acompanha parafusos para instalação. Conjunto com 3 unidades. |  |  |  |
| 67 | Unidade | 10 | Rolo de 23cm, lã sintética, anti-gota, para pintura, com suporte universal. |  |  |  |
| 68 | Unidade | 20 | Rolo de 9cm, lã sintética, anti-gota, para pintura, com suporte universal |  |  |  |
| 69 | Unidade | 10 | Rolos de espuma amarela, 23cm, 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Para tintas esmalte, verniz e acrílica (pva). Com suporte universal. |  |  |  |
| 70 | Unidade | 20 | Rolos de espuma amarela, 9cm, 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Para tintas esmalte, verniz e acrílica (pva). Com cabo plástico. |  |  |  |
| 71 | Galão | 5 | Thinner. Galão com 5L. |  |  |  |
| 72 | Galão | 20 | Tinta Esmalte sintético premium, base água, acetinado. Referência: Coralit zero, Suvinil Seca Rápido ou similar de qualidade equivalente. Cores: Branco, Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Preto. Galão com 3,6L. |  |  |  |
| 73 | Galão | 10 | Tinta acrílica premium emborrachada, exterior. Referência: Eucatex ou similar de qualidade equivalente. Cores: Branco, galão 3,6L |  |  |  |
| 74 | Lata | 10 | Tinta latéx acrílico fosco, premium, interior e exterior. Referência: Suvinil e Coral ou similar de qualidade equivalente. Cores: Branco. Lata com 18L. |  |  |  |
| 75 | Galão | 5 | Verniz Marítimo premium, fosco, incolor para madeiras. Referência: Suvinil Marítimo, Sparlack Marítimo ou similar de qualidade equivalente. Galão com 3,6L. |  |  |  |
| 76 | Lata | 5 | Tinta para piso, acrílico premium, de alta resistência e durabilidade. Referência: Suvinil e Novacor (Sherwin Williams) ou similar de qualidade equivalente. Cores prontas. Lata com 18L. |  |  |  |
| 77 | Frasco | 30 | Tinta Spray uso geral, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura,  tanto em ambiente interno como externo, secagem rápida indicada para as mais diversas superfícies tais como: metais, cerâmicas, gesso etc. Cores: Branco, Amarelo, Vermelho e Azul. Frasco com 400ml. |  |  |  |
| 78 | Unidade | 10 | Válvula americana 3 ½ x 1 ½ para pias de cozinha. Com cesto em ABS cromado. |  |  |  |
| 79 | Unidade | 10 | Válvula americana 3 ½ x 1 ½ em inox para pias. Com cesto inox. |  |  |  |
| 80 | MT | 200 | Mangueira de Jardim trançada resistente 1/2" x 2,5mm |  |  |  |

**Valor Global: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(extenso)**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Validade da proposta: no mínimo, **60 (sessenta) dias**;

2. Prazo de pagamento: conforme Termo de Referência;

3. Prazo de entrega: conforme Termo de Referência;

4. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, impressões, taxas e quaisquer outros custos;

5. Declaramos que concordamos com todos os termos constantes no Termo de Referência.

**Local, xx de xxxxxx de 2024.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do representante legal da empresa**

**(Carimbo com identificação do CNPJ)**